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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     




LOTE Nº: 1
PROPONENTE:      
Prefeitura Municipal de Piên – Pr.
NOME DO BEM: TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4x4





Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	     

	1.1. FRABICAÇÃO/MODELO
	Última série, novo zero hora
	     

	2. MOTOR
	
	

	2.1. Marca/ Modelo
	Indicar
	     

	2.2. Potência (CV ou HP)
	130 CV, 
	     

	3. TRANSMISSÃO
	
	

	3.1. Tipo
	Indicar
	     

	3.2. Nº de marchas à frente e a ré
	12 (doze) a frente e 8 (oito) a ré
	     

	3.3. Tração
	4x4
	     

	4. SISTEMA DE FREIO
	
	

	4.1. Rodas traseiras
	À disco em banho de óleo autoajustável
	     

	4.2. Freio estacionário
	Sim, estacionário mecânico
	     

	5. CABINE 
	
	

	5.1. Cabine Aberta ou Fechada
	Indicar
	     

	6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/ACESSÓRIOS
	
	

	6.1. Sistema de Iluminação
	Faróis dianteiro, pisca traseiro e dianteiro
	     

	6.2. Retrovisores 
	Sim, 2 (dois)
	     

	7. PESOS
	
	

	7.1. Peso dianteiro em cada roda (Kg)
	10 pesos – 55kg – total 550kg
	     

	7.2. Peso traseiro em cada roda (Kg)
	02 pesos – 50 – total 100kg
	     

	8.0. TOMADA DE FORÇA
	
	

	8.1. Tomada de Força 
	Sim, tomada de força independente
	     

	8.2 Capacidade de levante (kgf)
	3.800 kgf
	     

	9.0. OUTROS ELEMENTOS
	
	

	9.1. Adesivo da logomarca do Programa 
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
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	9.2. Manuais
	Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa
	     

	10. PNEUS
	
	

	10.1 Dianteiros 
	14.9-28 R1
	     

	10.2 Traseiros
	24.5-32 R1
	     

	11. HIDRÁULICO
	
	

	11.1 Capacidade de levante hidráulico (kg)
	3.850 kg
	     

	12. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração)
	Sim, entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado. 
	     

	13. GARANTIA
	12 meses da entrada em operação
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).


Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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