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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Piên– Pr.
NOME DO BEM: MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS COM ACESSÓRIOS

Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/ MODELO
	Indicar
	     

	1.1. Fabricação/Série
	Última série, nova, zero hora
	     

	2. MOTOR
	
	

	2.1. Marca/ Modelo
	Indicar
	     

	2.2. Potência líquida no volante (máxima em HP ou CV)
	59 HP
	     

	3. TRANSMISSÃO
	
	

	3.1. Tipo de transmissão
	Transmissão hidrostática
	     

	3.2. Nº de marchas à frente
	1 marcha a frente e 1 marcha a ré
	     

	4. CAPACIDADE E PESO
	
	

	4.1. Capacidade da caçamba coroada (m3)
	0,40m3
	     

	4.2. Peso em ordem de operação (kg)
	2.800 kg
	     

	4.3. Capacidade de Elevação (kg)
	800 kg
	     

	4.4. Altura de descarga (mm)
	Indicar
	     

	4.5. Largura da Caçamba (mm)
	Indicar
	     

	4.6. Carga de Tombamento (Kg)
	Indicar
	     

	5. PNEUS
	Da linha de montagem
	     

	6. ACESSÓRIOS
	
	

	6.1. Caçamba /Caçamba Fertilizer 
	Não se aplica
	     

	6.1.1. Caçamba Dumper
	Não se aplica
	     

	6.2. Vassoura Ø em polegadas
	Sim, 60” (sessenta) polegadas
	     

	6.2.1. Vassoura lateral para sarjetas
	Sim
	     

	6.3. Roçadeira
	Não se aplica
	     

	6.4. Capinadeira
	Sim, Ø 600mm
	     

	6.5. Linha hidráulica para os acessórios com Engate rápido
	Sim, Linha hidráulica para os acessórios com Engate rápido
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	6.6. Cabine aberta ou fecha com ar-condicionado
	Cabine fechada com ar-condicionado
	     

	6.7. Sistema de iluminação 
	Sim, para trabalho noturno
	     

	6.8. Buzina e sirene de ré
	Sim
	     

	6.9. Barra de engate ou tração
	Sim
	     

	6.10. Kit de Ferramentas
	Sim, indicar quais ferramentas acompanham o equipamento
	     

	6.11. Adesivo da Logomarca do programa
	Adesivo 35cmx20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	6.12. Rastreamento via satélite 
	Sim
	

	7 GARANTIA
	12 meses da entrada em operação
	

	8. MANUAIS
	Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa
	

	9. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração)
	Sim, entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado.
	


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).


Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 

PAGE  
Página 2 de 2

[image: image1.png]